***Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления***

Перед началом отопительного сезона дымоходы печи должны быть очищены от сажи.

Корпус печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы должны быть исправными (не иметь трещин, следов закопченности). В пределах чердачного помещения дымоходы должны быть оштукатурены и побелены.

Золу и шлак, выгребаемые из топок, необходимо пролить водой и удалить на расстояние не менее 15 метров от зданий и сооружений.

      При эксплуатации печного отопления не допускается:

      - осуществлять топку неисправных печей;

      - применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ (бензин, солярку и т.д.);

      - использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топки;

      - топить печи с открытыми дверцами;

      - перекаливать печи (топка печи разрешается не более 2-3 часов);

      - оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать топку печи малолетним детям;

      - эксплуатировать печи при отсутствии на сгораемом полу предтопочного листа из негорючих материалов размером 50х70 см;

      - складировать дрова и другие горючие материалы на полу около топочного отверстия печи;

      - производить сушку белья, одежды, складировать на поверхности печи горючие материалы.

